Naming convention:
  C55asoxn.vmm
where:
  a stands for aggregation, with the following alternatives:
    a   PCIe4-7/PEG0-3   PCIe0-3   Allowed with PCB option(s)
	---------------------------------------------------------
    0   4x1              4x1       A0/A1/A2/A3
    1   4x1              1x2+2x1   A0/A1/A2/A3
    2   4x1              2x2       A0/A1/A2
    3   4x1              1x4       A0/A2
    4   1x2+2x1          4x1       A0/A1/A2/A3
    5   1x2+2x1          1x2+2x1   A0/A1/A2/A3
    6   1x2+2x1          2x2       A0/A1/A2
    7   1x2+2x1          1x4       A0/A2
    8   2x2              4x1       A0/A1/A2/A3
    9   2x2              1x2+2x1   A0/A1/A2/A3
    A   2x2              2x2       A0/A1/A2
    B   2x2              1x4       A0/A2
    C   1x4              4x1       A0/A1/A2/A3
    D   1x4              1x2+2x1   A0/A1/A2/A3
    E   1x4              2x2       A0/A1/A2
    F   1x4              1x4       A0/A2
  s stands for signature, U for blank Flash and S for on-board up-date
  o stands for option (Ax for standard, other for custom) as follows:
    o   A option   PCIe/PEG/SATA lanes
    0   A0           8 / 0 / 2
	1   A1           6 / 2 / 2
	2   A2           5 / 4 / 2
	3   A3           4 / 4 / 3
   else	custom product
  x stands for type, currently one of the following:
    R   Standard Release Candidate
	0   Standard official release
  n is 0 for official Releases, R.C. (or other) version in all other cases
  v is Major version
  mm is Minor version

